

**Offre de Référence de TECTEO pour le Service de Revente de l’Offre Analogique, de l’Accès à la Plateforme de Télévision Numérique et la Revente de l’Offre d’Accès Haut Débit**

**Appendice A.2**

**Spécifications techniques de l’Installation Intérieure**

**Offre de référence V 1.3**

***Table des matières***

[1. Objet 3](#_Toc320445824)

[2. Spécifications techniques 3](#_Toc320445825)

[2.1. Câble 3](#_Toc320445826)

[2.2. Connecteurs 3](#_Toc320445827)

[2.3. Prises autorisées 3](#_Toc320445828)

# Objet

Les différents composants de l’Installation Intérieure doivent répondre à certaines spécifications techniques. Le présent document définit ces spécifications techniques requises par TECTEO dans le cadre de l’Offre de Référence de TECTEO pour le Service de Revente de l’Offre Analogique, de l’Accès à la Plateforme de Télévision Numérique et la Revente de l’Offre d’Accès Haut Débit. Le présent document est une partie intégrale de cette Offre de Référence. En cas de conflit entre les conditions décrites dans cette Offre de Référence et le présent document, le présent document prévaudra.

# Spécifications techniques

Les différents composants de l’Installation Intérieure doivent être en conformité avec les spécifications suivantes :

## Câble

Pour RG6U

CommScope 6F(TC)V - 60% CW Bd HS gris

Eupen 7CW05CRT5V – HS

## Connecteurs

Pour RG6U

PCT : PCT-TRS-6L -TRS Compression Connector, Self Locking, Series 6 Universal

Pour RG59 (câble existant chez le client)

PCT : PCT-TRS-59LCC - TRS Compression Connector, Self Locking, Series 59 Universal  Short for TECTEO Grey old cable

## Prises autorisées

HIRSCHMANN FS1B Prise TV-FM non filtrée VR

DTG DLB-01A/AS prise TV-FM non filtrée VR

NIKO 170-\*95\*\* prise TV-FM non filtrée VR

Bticino / Legrand ECH 03 -3 prise TV-FM non filtrée VR

Dans le cas où l’Installation Intérieure ne serait pas en conformité avec ces spécifications, TECTEO n’a aucune responsabilité pour ce qui concerne le Service de résolution des pannes. TECTEO se réserve le doit de vérifier l’Installation Intérieure en cas d’intervention sur place dans le cadre du Service de Support.